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三明市生态环境局关于年产1.5万立方米炭化谷壳生产项目生态环境影响报告表的批复

福建省清流县鸿旺工贸有限公司：

你公司报送的《年产1.5万立方米炭化谷壳生产项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2026年8月10日受理该报告表的审批申请，在清流县人民政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2026年8月24日在清流县人民政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：

一、该项目位于三明市清流县嵩口镇嵩口村上坑尾渠下12号，属迁扩建项目，现有生产规模为年产5000立方米炭化谷壳，迁扩建后建设规模为年产1.5万立方米炭化谷壳。报告表相关内容表明，项目经清流县工信局备案（编号：闽工信备[2026]G040009号），符合《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》等要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，落实现有工程拆除污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（二）严格落实大气污染防治措施。谷壳上料应密闭输送；炭化产生的烟气引入2座焚烧炉直接燃烧，其中1座焚烧炉烟气经炭化主机滚筒夹套余热利用后，与另1座焚烧炉烟气合并，一并经余热锅炉余热利用后，进入处理设施处理后，由1根15m高排气筒排放。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目滚筒式冷炭机间接冷却水、余热锅炉定期排污水、除尘废水等经处理后回用，不外排；生活污水经处理后用于周边山林地施肥，不外排。该项目不得建设直接向外环境水体排放污染物的排污口。

（四）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，并对其产生、收集、贮存和处置情况进行台账记录。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护。

（六）强化环境风险防范和应急措施。制定应急预案，并与县政府、生态环境部门等应急预案做好衔接。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求，并定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（七）按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。排气筒应按规范要求预留永久性监测口。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源监测。
三、污染物年排放总量控制指标如下：

该项目新增污染物排放控制总量为:二氧化硫0.414吨/年、氮氧化物1.951吨/年，VOCs 0.368吨/年（其中有组织0.241吨/年，无组织0.127吨/年）。其中有组织VOCs总量指标符合《三明市生态环境局关于印发授权各县（市）生态环境局开展行政许可工作方案(试行)的通知》(明环评〔2019〕33号)中的“不属于挥发性有机物排放重点行业，且环评文件中载明的挥发性有机物年排放量≤0.5吨的，可豁免挥发性有机物排放量的调剂”要求，豁免调剂。

该项目建设地点不属于省级（含以上）工业园区和城市建成区;行业类别为C4220非金属废料和碎屑加工，不属于国家和省实行总量控制的重点排污行业，不属于四项污染物的主要排放行业；按照重点区域和行业总量倍量调剂原则，二氧化硫、氮氧化物按1.2倍调剂，即需申购的主要污染物总量指标为：二氧化硫0.497吨/年、氮氧化物2.341吨/年。该项目正式排污前你公司应自行向海峡资源环境交易中心(地址:福建省鼓楼区温泉街道树汤路182号紫荆花园1#楼4层)申购所需总量。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并落实排污许可制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

五、工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

六、我局委托三明市清流生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
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