**附件2**

**三明市传统风貌建筑名录申请表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称及门牌 | 双峰拱秀堂 | | 建成年代 | | 清代 |
| 建筑类别 | 古建筑：  城垣城楼□/宫殿府邸□/宅邸民居☑/坛庙祠堂□/衙署官邸□/学堂书院□/ 驿站会馆□/店铺作坊□/牌坊影壁□/亭台楼阙□/寺观塔幢□/苑囿园林□/  桥涵码头□/堤坝渠堰□/池塘井泉□/其他古建筑□  近现代重要史迹及代表性建筑：  重要历史事件和重要机构旧址□/重要历史事件及人物活动纪念地□/名人故居 □/旧居□/传统民居□/宗教建筑□/工业建筑及附属物□/金融商贸建筑□/  水利设施及附属物□/文化教育建筑及附属物□/医疗卫生建筑□/军事建筑及 设施□/交通道路设施□/典型风格建筑或构筑物□/其它近现代重要史迹及代 表性建筑等类别□  福建地域特色建(构)筑物：  土楼□/土堡□/寨堡□/五凤楼□//华侨大厝□/红砖建筑□/番仔洋楼□/ 竹竿厝□/石头厝□/古桥古渡□/古道古亭□/古碑古井□/古树名木□/工业 遗产□/农业遗迹□/农业灌溉工程遗产□/ | | | | |
| 位置 | 福建省三明市清流县灵地镇步云村北部 | | | | |
| 占地面积 | 321.43(m²) | 建筑面积 | | 308.85(m²) | |
| 建筑高度 | 5.190(m) | 建筑层数 | | 1层 | |
| 主体材料 | 木结构□/土木结构  □/石木结构□/砖石结构□/砖木结构☑/砖混结构□/钢混结构□/其他结构□ | 现状使用状况 | | 居住□/商业□/商住混合□/办公□/教育科研□/文化展览□/文娱设施□/旅业□/医疗卫生□/宗教□/祭祀☑/工业□/仓储□/闲置空置□/其他□ | |
| 建筑质量 | 完好□基本完好□一般损坏□严重损坏☑危险房屋□ | | | | |
| 权属 | 国有□ 集体□ 个人☑ 其他□ | | | | |
| 建筑简介 | 该建筑始建于清朝年间，为砖木结构建筑。海拔766米，坐西北朝东南，通面阔22.68米，通进深10.85米，面积约246.08平米。由门坪、大门、下厅、正厅等几部分组成，左右各一排横屋，用材讲究。堂屋为穿斗式抬梁结构，悬山顶、两面坡、面阔三间、进深九柱。该建筑年久失修，但建筑平面布局和主体结构保留当地传统建筑特色，具有较高的艺术与文化价值。 | | | | |
| 备注 |  | | | | |

填表单位： 联系人： 联系电话：