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三明市生态环境局关于PET切片生产项目

生态环境影响报告表的批复

福建清塑源环保科技有限公司：

你公司报送的《PET切片生产项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2026年8月24日受理该报告表的审批申请，在清流县人民政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2026年9月7日在清流县人民政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目生态环境影响报告表批复如下：

一、该项目位于福建省三明市清流县嵩口镇工业路12号，属新建项目，建设规模为年产6000吨塑料切片，项目经清流县发改局备案（编号：闽发改备[2026]G040015号），符合《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》等要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染等防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（二）严格落实大气污染防治措施。蒸汽发生器燃料应采用轻质柴油，配套低氮燃烧器，产生的烟气经收集后通过1根15m高排气筒排放。

（三）严格落实水污染防治措施。项目生产废水经处理后日常循环使用，每周定期排放一次，并与经化粪池预处理的生活污水一并接入市政污水管网进入清流县嵩口镇集镇污水处理站处理。
（四）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，并对其产生、收集、贮存和处置情况进行台账记录。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护。

（六）强化环境风险防范和应急措施。制定应急预案，并与县政府、生态环境部门等应急预案做好衔接。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求，并定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（七）按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。排气筒应按规范要求预留永久性监测口。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源监测。

三、污染物年排放总量控制指标如下：

该项目建成投产后新增的主要污染物排放量为：化学需氧量0.633吨/年、氨氮0.042吨/年、二氧化硫0.0516吨/年、氮氧化物0.1032吨/年，符合《三明市生态环境局关于印发授权各县（市）生态环境局开展行政许可工作方案(试行)的通知》(明环评〔2019〕33号)中的“新扩改建设项目环评文件中载明的4项主要污染物年排放量同时满足化学需氧量≤1.5吨、氨氮≤0.25吨、二氧化硫≤1吨、氮氧化物≤1吨的，可豁免购买排污权及来源确认”要求，可豁免购买排污权及来源确认。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并落实排污许可制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

五、工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

六、我局委托三明市清流生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
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